名称：T18 基本型

仪器特点：

高速分散机，处理量为 1 - 1,500 ml (H2O)。  
- 电子速度控制  
- 电子过载保护  
- 分散刀具快速拆卸按钮设计，拆卸方便  
- 配有转速计接口  
- 标准配置中不含分散刀具，如有需要，请单独订货。

|  |  |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 马达输入功率 | 500 W |
| 马达输出功率 | 300 W |
| 处理量 (H2O) | 1 – 1,500 ml |
| 最大粘度 | 5,000 mPas |
| 转速调节 | 无级调速 |
| 转速范围 (负载时) | 3,500 – 24,000 rpm |
| 转速显示 | 刻度指示 |
| 噪音 (空载) | 73 dB (A) |
| 过载保护 | 是 |
| 支臂直径/长度 | 13 mm / 175 mm |
| 其他参数 |  |
| 外形尺寸 (W x D x H) | 65 x 80 x 240 mm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 允许环境温度 | 5 – 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 保护等级.(DIN EN 60529) | IP 20 |