名称：T18 基本型

仪器特点：

高速分散机，处理量为 1 - 1,500 ml (H2O)。
- 电子速度控制
- 电子过载保护
- 分散刀具快速拆卸按钮设计，拆卸方便
- 配有转速计接口
- 标准配置中不含分散刀具，如有需要，请单独订货。

|  |  |
| --- | --- |
|  技术参数  |   |
|  马达输入功率  |  500 W  |
|  马达输出功率  |  300 W  |
|  处理量 (H2O)  |  1 – 1,500 ml  |
|  最大粘度  |  5,000 mPas  |
|  转速调节  |  无级调速  |
|  转速范围 (负载时)  |  3,500 – 24,000 rpm  |
|  转速显示  |  刻度指示  |
|  噪音 (空载)  |  73 dB (A)  |
|  过载保护  |  是  |
|  支臂直径/长度  |  13 mm / 175 mm  |
|  其他参数  |   |
|  外形尺寸 (W x D x H)  |  65 x 80 x 240 mm  |
|  重量  |  1.6 kg  |
|  允许环境温度  |  5 – 40 °C  |
|  允许相对湿度  | 80% |
|  保护等级.(DIN EN 60529)  |  IP 20  |