## HS-II型冷却循环水机参数及图片

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** |
| **1** | 水箱容量 | 10L |
| **2** | 水泵 | 流量1-5L/min |
| **3** | 压缩机 | 0.75P |
| **4** | 水泵扬程 | 60m |
| **5** | 水泵压力 | 2Bar |
| **6** | 制冷功率 | 1.4KW |
| **7** | 温度设定范围 | 5℃—50℃ |
| **8** | 温度精度 | ±1℃ |
| **9** | 制冷方式 | 启停式 |
| **10** | 电源 | 380V/50Hz/30A/3Ph |
| **11** | 外形尺寸(mm) | 380（W）×360（D）×520（H） |
| **12** | 重量 | 56Kg |
| **图片** | 5.jpg3.jpg | |
| **价格** | **￥13,000元** | |

**公司名称：北京赫斯远大科技有限公司**

**手机：13381212033 座机:010-89942357**

**地址：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园1号楼806室**

**Http：**[**www.hesiyuanda.com**](http://www.bjhesi.com/)