**ALTT-86YG弱光照度计（验光仪专用）**


​**优势特点**

**ALTT-86YG弱光照度计（验光仪专用）**
实现对弱光到强光进行准确的照度测量。
1）液晶数字显示。
2）硅光电探测器，光谱和角度特性经严格校正。
3）测量范围宽，精度高。
4）有数字保持功能。
5）操作简单，使用方便。

**规格参数**
1）测量范围：(0.01～19.99×103)lx
2）相对示值误差：±4%±1个字
3）V (λ)匹配误差：f1≤6 %
4） 余弦特性误差：f2≤4 %
5）响应时间：1秒
6）非线性、换挡、疲劳特性等误差： 均符合一级照度计标准
7）使用环境：温度(0～40)℃；湿度<85%RH
8）尺寸和重量：180mm×80mm×36mm；0.2kg
9） 电源：6F22型9V积层电池一只