**ALTT-86LA-3型亮度计屏幕亮度计**

**  
​优势特点**  
1）液晶数字显示。

2）硅光电探测器，光谱及角度特性经严格校正。

3）测量范围宽，精度高。

4）有数字保持功能。

5）微型测光探头。

6）操作简单，使用方便。

**规格参数​**  
1）测量范围：(0.001～1.999×103) cd/m2

2）相对示值误差：±5%

3）V (λ)匹配误差f1：6 %

4）响应时间：1秒

5）非线性、换挡、疲劳特性等误差：均符合国家一级照度计标准

6）使用环境： 温度(0～40)℃，湿度＜85%RH

7）尺寸和重量：180mm×88mm×36mm；0.2kg

8）电源：6F22型9V积层电池一只