**CEL-IS302三光栅扫描单色仪/光谱仪**

CEL-IS302三光栅扫描单色仪 光谱仪基本参数：焦距: 300mmF : F 4 8杂散光: 5×10-4最小步距: 0 0023nm

**规格参数**

焦距: 300mm  
F/# : F/4.8  
杂散光: 5×10-4  
最小步距: 0.0023nm  
光栅名称: 光栅S55x55x6  
光栅有效使用面积: 55mm×55mm  
标准配置光栅参数: 1200-300（1200g/mm,λp=300nm）  
600-750（600g/mm,λp=750nm）  
300-1250（300g/mm,λp=1250nm）  
狭缝有效尺寸(Slits Size): 刃口10μm自动保护，宽10μm-3mm可调，高14mm  
外形尺寸: (Size) 390mm×278mm×204mm  
重量(Weight) : 16kg  
技术特点：出、入口垂直分布单色仪，出口安装狭缝  
电动滤光片轮：通过软件自动切换，可放置滤光片尺寸Φ18mm，厚度2mm，档位数量6，在启用状态可自动归零定位，实现扫描过程中的滤光片自动更换，在非启用状态可手动控制。