D07 -7CM 型气体质量流量计

精度高、重复性好、响应速度快、软启动、稳定可靠、工作压力范围宽等特点，其操作使用方便、可任意位置安装、并便于于计算机连接实现自动控

型 号：D07 -7CM

产 地：北京

**优势特点**
精度高、重复性好、响应速度快、软启动、稳定可靠、工作压力范围宽等特点，其操作使用方便、可任意位置安装、并便于于计算机连接实现自动控制。

**规格参数**

|  |
| --- |
| 流量规格：（0~5，10,20,30,50,100,200,300,500）SCCM(0~1，2，3，5，10)SLM准确度：±1.5 %F.S线性：±1 %F.S重复精度：±0.2 %F.S响应时间：电特性：10sec 气特性：≤4sec工作压差范围：（0.1~0.5）MPa耐压：3MPa工作环境温度：5℃~45℃输入输出型号：0V~+5.00V电源：+15V 50mA -15V 200mA重量：1.1kg |