D07 -7CM 型气体质量流量计

精度高、重复性好、响应速度快、软启动、稳定可靠、工作压力范围宽等特点，其操作使用方便、可任意位置安装、并便于于计算机连接实现自动控

型 号：D07 -7CM

产 地：北京

**优势特点**  
精度高、重复性好、响应速度快、软启动、稳定可靠、工作压力范围宽等特点，其操作使用方便、可任意位置安装、并便于于计算机连接实现自动控制。

**规格参数**

|  |
| --- |
| 流量规格：（0~5，10,20,30,50,100,200,300,500）SCCM  (0~1，2，3，5，10)SLM  准确度：±1.5 %F.S  线性：±1 %F.S  重复精度：±0.2 %F.S  响应时间：电特性：10sec 气特性：≤4sec  工作压差范围：（0.1~0.5）MPa  耐压：3MPa  工作环境温度：5℃~45℃  输入输出型号：0V~+5.00V  电源：+15V 50mA -15V 200mA  重量：1.1kg |