**ALTT-80C数字式照度计**


​**优势特点**

1）液晶数字显示。

2）硅光电探测器，光谱及角度特性经严格校正。

3）测量范围宽，精度高。

4）有数字保持功能。

5）微型测光探头。

6）操作简单，使用方便。

**规格参数**

1）测量范围：(0.1～199.9×103)lx

2）相对示值误差：±4%±1个字

3）V (λ)匹配误差：f1≤6 %

4）余弦特性误差： f2≤4 %

5）响应时间：1秒

6）非线性、换挡、疲劳特性等误差：均符合国家一级照度计标准

7）使用环境：温度(0～40)℃；湿度<85%RH

8）尺寸和重量：180mm×80mm×36mm；0.2kg

9）电源：6F22型9V积层电池一只