**CEL-CPE50光电反应池**

**优势特点**  
**CEL-CPE50光电反应池可配合各种电极使用，**可以配合CEL-SL系列光电测试系统，进行光电IPCE测量。该反应器采用石英片特殊熔接而成，可以实现四个面的同时光照，可以分别测试入射光与出射光光强，更容易计算溶液吸收的光子。

**规格参数**  
型号：CEL- CPE50  
池体材质：紫外高透石英  
池体尺寸：50×50×50mm  
池体为四面透光,适用于紫外和可见光  
配套聚四氟乙烯盖子  
可任意选配三电极（工作电极，对电极，参比电极）  
可选配进气和出气孔  
可实现惰性气体保护  
