**液晶光纤**

**规格参数**
标准耦合光纤接头，可选择液晶光纤、石英光纤，光纤芯径可选5mm、4mm、3mm、1mm，光纤出口可配合准直透镜，可附加所需的各种滤光片。

|  |  |
| --- | --- |
| **液晶光纤** | 5mm液晶光源，长度1.2m  含光纤汇聚头，及光纤与光源的耦合接头 |
| **含汇聚镜头的液晶光纤** | 5mm液晶光源，长度1.2m  含光纤汇聚头，及光纤与光源的耦合接头，及汇聚镜头，平行光部分可加滤光片 |
| **含光澜可调、汇聚镜头、光纤** | 5mm液晶光源，长度1.2m  含光纤汇聚头，及光纤与光源的耦合接头，及汇聚镜头，平行光部分可加滤光片，可调光澜，可以调节进入光纤的光量，用于实时调节光纤的出光强度，使用光澜调节光强，无需长时等待光源的稳定 |


