产品名称：倒置金相显微镜
产品品牌：HK-XJL-17AT
产品简介：XJL-17AT倒置金相显微镜配置优良的平场消色差物镜与大视野平场目镜，照明系统采用柯勒照明方式，视场照明均匀。产品结构紧凑，操作方便舒适。适用于金相组织及表面形态的显微观察，是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。

**标准配置：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | XJL-17AT | XJL-17BT |
| 目镜 | 大视野  Wide field  WF10X(Φ18mm) |
| 物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 10X/0.25 | 消色差物镜(无盖玻片) 10X/0.25 |
| 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L20X/0.40 | 消色差物镜(无盖玻片) 20X/0.40 |
| 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L40X/0.60 | 半消色差物镜(无盖玻片) SP 40X/0.65 |
| 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 100X/1.25  (弹簧,油) | 消色差物镜(无盖玻片) 100X/1.25  (弹簧,油) |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30˚ |
| 滤色片 |  |  |
| 蓝滤色片 |
| 绿滤色片 |
| 黄滤色片 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 |
| 转换器 | 四孔(滚珠内定位) |
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:15mmX15mm) |
| 照明系统 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 |