甲烷硫化氢测定器/便携式甲烷硫化氢检测报警仪ZRX-26875/500



产品特点

◆ 同时进行甲烷、硫化氢浓度检测。

◆ 高度智能化技术，操作简便、稳定可靠。

◆ 报警点可根据用户要求设定。

◆ 二级声光报警功能。

◆ 进口传感器，超长使用。

二、 用途

甲烷硫化氢测定器可同时连续检测CH4、H2S 共2种气体的浓度，并可超限报警。当环境中检测到待测气体的浓度达到或超过或低于预置报警值时，报警仪立即发出声和光声，以提醒我们及时采取安全措施，保障生命、财产的安全。

三、 产品参数

1、尺寸:≤120mm×65mm×35mm

2、重量:≤210g

3、检测量程:0 ～ 100%LEL

4、分辨率:1%LEL

5、响应时间:T90 ≤20 秒

6、电池:内置可充电锂电池；充电时间:小于4 小时

7、工作时间:充满电使用时间大于12 小时

8、充电器:带USB 接口的单一充电器

9、报警方式:声音报警75 dB@1m、 LED 报警灯、振动报警

10、键盘：2 键

11、采样方式:扩散式

12、数据记录: 带数据存储功能，可存储25条记录。

13、标定:两点标定，可设置标定值

14、防护等级:IP65

15、保护标定、报警等限值设置有密码保护

16、具有：Ex ia IIC T4 Ga；CCCF；CMC；计量器具型式评价报告等相关认证。

17、工作温度-40℃～ +70℃

18、湿度0 ～ 90%RH（非冷凝）