北京中瑞祥硝酸盐检测仪 ZRX-27962



ZRX-27962硝酸盐氮测定仪产品简述：仪器利用光学法，采用微电脑自动处理数据，直接显示水样的硝酸盐氮浓度值。仪器广泛适用于饮用水、地下水、地面水及废水中硝酸盐氮的测定。

产品详细介绍：

ZRX-27962硝酸盐氮测定仪技术参数：

1、测量范围：0. 20-10.00mg/L（可扩展到100mg/L）

2、基本误差： ±5%(F.S)

3、低检出限：0.20mg/L

4、工作温度：5～35℃

5、外形尺寸：266mm×200mm×130mm

6、重量：1.0kg

7、正常使用条件：

⑴ 环境温度:5～40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: AC(220±22)V；（50±0.5）Hz

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

产品特点：

1.利用V/F转换，数字滤波等技术，抗干扰能力强，稳定性高。

2.大屏幕液晶显示，所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。

3.采用国家标准方法，直接显示硝酸盐含量。

4.分析速度快，10分钟出结果，精度高。

5.可贮存10条工作曲线及99个历史记录，断电不丢失。

ZRX-27962硝酸盐氮测定仪产品配制清单：

主机1台、电源线1根、试剂1套、比色管3支，使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。

​