**北京中瑞祥便携式活性氧快速测定仪ZRX-13337**



测定项目：活性氧

检测范围：0.005～1.000mg/L（以O计）

读数分度：0.001 mg/L

平均偏差: 3%±0.01

仪器尺寸：16×6.2×3cm

仪器重量：0.15kg

电    源：2只AA碱性电池

产品简介

可用于测定用单过硫酸氢钾消毒后残留活性氧的快速测定仪。

产品详细说明

主要特点

1、可用于测定用单过硫酸氢钾消毒后残留活性氧的快速测定仪；

2、两分钟内完成测试，数显直读，试剂准确定量，重复性良好；

3.具备自定义校准曲线功能，准确可靠；

4.进口高档电子原器件，稳定性好。

标配:

主机1台；12.5ml比色瓶1个；遮光罩1个；专用试剂一套（100次）；小剪刀1把；AA电池2节；携带箱1个；使用说明书1本，合格证一张，擦瓶布 1块