1.**北京中瑞祥不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 ZRX-29406**



容积:50L

额定电压：220V±10% 2.5KW    内腔尺寸：320\*550

消毒内筒、外筒、外壳全部采用SUS304材质

超压自泄

最高工作压力：0.165MPa

工作压力0.14~0.165Mpa

最高工作温度129℃

工作温度126℃~129℃

断水保护控制

指示灯提示工作状态

进口硅橡胶密封圈

双刻度二类读数压力表

温度设定范围(115℃-129℃)

时间设定范围(0-80min)

灭菌锅设有下排汽