**漏电开关测试仪 型号：ZRX-28690**



**特点优点：**

**-快速测试各种漏电开关**

**-RCD触发电流 RCD触发时间**

**-RCD接触电压 回路及接地电阻**

**-测试电压及频率**

**-1000个测试结果存储及计算机软件**

**-自动关闭电源**

**-可选择充电电池电源**

**技术参数：**

 **RCD 测试**

**-测试电流：AC**

**-电流：10/30/100/300/500mA**

**-RCD类型：AC，标准或可选择**

**-IΔN系数：1/2，1，5**

**RCD-触发电流（标准RCD）**

**-范围IΔ：（0.2---1.1）IΔN**

**-分辨率：0.05IΔN**

**-精度：+0.1IΔN**

**RCD-触发时间**

**-0---300s，0 ---40 s**

**-分辨率：1 ms**

**-精度：+3ms**

**RCD-接触电压**

**-范围：0.00---99.9 V**

**-分辨率：0.01V**

**-精度：读数的（-0/10）%+0.2V**

**UL-N、UL-L、UL-PE 电压**

**-范围：0.00---440 V**

**-分辨率：1V**

**-精度：+（读数的3%+3V）**

**-频率：DC，45---65Hz分辨率0.2Hz**

**回路阻抗RL(无RCD触发)**

**-范围：0---2000Ω**

**-测试电流IΔN/2**

**基本参数：**

**-电源：6V 自动关闭功能**

**-显示：带背景光的图形LCD显示**

**-计算机接口：RS232接口**

**-尺寸重量：265×110×185mm 1.8kg**

**-工作环境：0---40℃，85%RH**