**北京中瑞祥超纯水机 ZRX-29083**



超纯水机性能ZRX-29083特点

· 开机自动反冲功能

· 低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水

· 同时在线2路水质监控，实时监测RO水和超纯水水质

· 无水报警，水满报警，提供安全保证

· 分质取水，一机两用

· 0.2μm进口PES终端滤器

· 机箱人体工程学设计，复合GLP规范

· 所有管路均获NSF认证，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便

· 原装进口核级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证顶级水质

· 在线监测两路水温

名称

基础应用型超纯水机

产品型号

ZRX-29083

进水要求

城市自来水；TDS<200ppm；水压>0.1Mpa；水温：5-45℃

超

纯

水

水

质

电阻率

18.25MΩ-cm@25℃

重金属离子

<0.1ppb

总有机碳（TOC）

<10 ppb

微生物/细菌

<1 CFU/ml

热源/内毒素

-------------------------------------------------------------------------------------

颗粒物(>0.22μm)

<1/ml

技

术

规

格

电源/功率

35W

产水水量

10L/h

瞬间取水量

RO水2L/min；UP水1.8L/min

尺寸/重量

46\*51\*51/35KG

控

制

系

统

操作模式显示

电源、缺水、满水、纯水取水、超纯水取水、冲洗等；

安全性能

无水或水压低、满水停机等；

系统监控

超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控

纯化系统

预处理单元

外置软化过滤器（原水硬度较高的地方建议选配）；1μm深层PP滤芯\*1+自康精密活性炭滤芯\*2

RO反渗透单元

75GPDRO美国原装反渗透膜；

后置纯化单元

去离子超纯化树脂（美国原装）

标准配置

主机+超纯化包+3.2G压力桶+附件包

适用范围

PCR应用及分析、气象分析；精密仪器分析、氨基酸分析；分析试剂及药品配置、稀释；液相色谱仪、气象色谱仪、原子吸收、原子荧光、原子发射、离子色谱、等离子发射光谱

价格

.................................................................

注：1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命；2、源水水质较差（TDS大于200ppm）时，RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上；3、原水水质TDS>500时，建议选用软水器