便携式氨氮测定仪 型号：ZRX-28886



内置电池，手持式便携设计，适用于野外现场使用

稳定性好、精度高

数据可保存及查询

ZRX-28886技术参数

测量范围：0.02-25mg/L（二个量程： 0～5mg/L、5～25mg/L。超量程可稀释后测定）

基本误差：±3%(F.S)

重 复 性：≤3%

外形尺寸：80mm×230mm×55mm

重 量：500g

正常使用条件：

⑴ 环境温度: 5～40℃

⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 4节5#电池。

⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

ZRX-28886产品特点

高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

用进口高性能、长寿命、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，重复性好，精度高。

仪器方便小巧，方便携带现场检测

可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的氨氮值、吸光值及透光率）

冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

数据断电保护功能。

主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。