**1.中瑞祥叶绿素荧光仪 ZRX-28933**



一、ZRX-28933叶绿素荧光仪仪器功能

1．测量功能

获取OJIP快速荧光动力学曲线（1～10s）

测定的基本参数为：Fo，Fj, Fi, Fm（Fp）

2．计算显示功能

显示Fo，Fj, Fi, Fm（Fp）测量结果

计算显示Fv, Fv/Fm 等计算结果

显示快速荧光动力学曲线（OJIP曲线）

仪器界面显示语言中英文可选，操作简单明了

可显示系统电池电压、固件版本、数据存储情况等信息

计算机软件可计算显示各项参数、曲线

3．设置功能

文件名设置

测量采集参数的设置

可快速选取设置好的不同采集参数

4. 数据处理功能

数据存储：内置大容量数据存储器，可存储大量的采集数据

数据删除：数据传输到计算机后，可用此功能删除仪器内部数据

数据传输：将数据传输到PC，使用流行的USB2.0数据传输接口

5. 简明帮助：