阿贝折射仪/折射仪/阿贝折光仪    型号：ZRX-2WAJ



阿贝折射仪能测透明、半透明或固体的折射率nD和平均色散NF-NC的仪器。该仪器接有恒温器，可测定温度为0℃~50℃内的折射率nD，并能测出糖溶液内含糖量浓度的百分数。故此种仪器是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、学校及研究单位不可缺少的常用设备之一。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ZRX-WY1A | ZRX-WYA（双目） | CW2-2WAJ（单目） |
| 折射率nD测量范围 | 1.300~1.700 | 1.300~1.700 | 1.300~1.700 |
| 折射率nD测量准确度 | ±0.0003 | ±0.0003 | ±0.0002 |
| 折射率nD最小分度值 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 锤度（糖）浓度 | （0~95）% | （0~95）% | （0~95）% |
| 锤度（糖）浓度 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 尺寸（mm） | 370x240x440 | 150x150x300 | 90x190x250 |
| 仪器重量（KG） | 6.5 | 4.9 | 3 |