**匀胶机 型号：ZRX-28743**



**精度 指标**

**基片尺寸 5- 150mm**

**速度范围 1- 10000RPM**

**转 速精度 1RPM**

**转速稳定度 ±0.1%**

**加速度范围 1 - 10000RPM/S**

**胶均匀性 ±1%**

**控制信号 指标**

**人机界面 4.3 寸触摸屏**

**通信接口 USB**

**触控笔 BAMBOO 电阻笔( ( 标配) )**

**真空泵 AP-550V 无油泵Y /FY 油泵**

**编程模式 参数**

**设置数据 无限组数据，每组 10 段转速( ( 标配) )**

**每段时间 0 - 10000 秒**

**存储数据 无限组数据**

**电气参数 指标**

**匀胶机交流供电口 AC100- 250V**

**真空泵交流供电口 AC220V( 标配 ) AC110V( 选配) )**

**匀胶机功率 200W**

**真空泵功率 350W**

**真空泵抽速 ≥60L/MIN**

**机械尺寸 参数**

**匀胶机体积 210mm(W)X220mm(D)X160mm(H)**

**匀胶机重量 10KG**

**泵重量 9KG**

**使用环境 参数**

**环境温度 0 - 40℃**

**相对湿度 < 85%**

**放置于桌面 可通过自带水平仪调节机器水平**