|  |  |
| --- | --- |
|  | ——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册“予华仪器”品牌的企业 |
| **巩义市予华仪器有限责任公司** |
|  | 地址:河南省巩义市英峪工业区 |

**产品技术参数**

**SHZ-D(III)防腐双表双抽循环水真空泵**

 

  **SHZ-D(III)防腐双表双抽循环水真空泵概述：**

  该泵是在循环水多用真空泵的基础上，根据实验室面积较小这一特点，参照日本台式泵，一次性成型外壳，缩小体积改进而成，具有体积小，重量轻，外形美观等特点，双表、双头抽气。本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。

（1）本机采用二抽头，可单独或并联使用装有两个真空表

（2）主机采用优质304不锈钢材质机芯制造。

（3）耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。

（4）可同时有两名学生进行化学实验，缩小实验空间。

**SHZ-D(III)防腐双表双抽循环水真空泵技术参数：**

1、功率（W）： 180

2、电源（V/HZ） ： 220/50

3、流量（L/min）： 60

4、扬程（m）：8

5、最大真空度（Mpa）：0.098

6、单头抽气量（L/min）： 10

7、抽气头数（个）: 2

8、安全功能：逆流防止阀

9、水箱容积（L）：15

10、水箱材质：PP

11、外型尺寸（长×宽×高）：400×280×420mm

12、全机重量（KG）：15

|  |  |
| --- | --- |
| 机器性能 | 指标 |
| 型号 | SHZ-D(III) |
| 功率 | 180W |
| 电压 | ~220v/50Hz |
| 流量 | 60L/min |
| 扬程 | 8M |
| 最大真空度 | 0.098Mpa |
| 单头抽气量 | 10L/min |
| 抽气头数量 | 2 |
| 储水箱容积 | 15L |
| 材质 | 工程塑料（加强聚丙） |
| 外形尺寸 | 400×280×420mm |
| 全机重量 | 15Kg |