|  |  |
| --- | --- |
|  | ——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册“予华仪器”品牌的企业 |
| **巩义市予华仪器有限责任公司** |
|  | 地址:河南省巩义市英峪工业区 |

**产品技术参数**

**YDF-80L单层玻璃反应釜**



YDF系列单层玻璃反应釜是一种多功能反应器，可以在恒温条件下进行各种生化合成反应，也可以在不同温度下做回流或蒸馏。

  ◆密封PTEE材料，密封性、防腐性、耐磨性强

  ◆电子无级调速，运行平稳

  ◆清晰显示操控及数据信息平面，转速数显

  ◆智能温度传染器，数显温度

  ◆蒸馏回流可同时进行

  ◆大孔径放料阀，可放固体、液体物料

  ◆大口径清洗口，方便清洗

  ◆双回流，一体化标准口冷凝管

  ◆主体结构采用不锈钢，铝合金

  ◆高效稳定，美观大方，经久耐用

   **YDF-80L单层玻璃反应釜技术参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术参数** | **80L** |
| **真空度** | **-0.098** |
| **反应瓶** | **80** |
| **控温范围** | **室温-229** |
| **搅拌转速** | **0-450** |
| **搅拌轴径** | **12** |
| **电动功率** | **180W 1/3** |
| **浴锅功率** | **8** |
| **电压/频率** | **380/50** |
| **外形尺寸** | **650X600X1600** |



  YDF系列单层玻璃反应釜是一种多功能反应器，可以在恒温条件下进行各种生化合成反应，也可以在不同温度下做回流或蒸馏。

  ◆密封PTEE材料，密封性、防腐性、耐磨性强

  ◆电子无级调速，运行平稳

  ◆清晰显示操控及数据信息平面，转速数显

  ◆智能温度传染器，数显温度

  ◆蒸馏回流可同时进行

  ◆大孔径放料阀，可放固体、液体物料

  ◆大口径清洗口，方便清洗

  ◆双回流，一体化标准口冷凝管

  ◆主体结构采用不锈钢，铝合金

  ◆高效稳定，美观大方，经久耐用

  **YDF-20L单层玻璃反应釜**

|  |  |
| --- | --- |
| 容量 | 20L |
| 真空度 | -0.098 |
| 反应瓶 | 20 |
| 控温范围 | 室温-299 |
| 搅拌转速 | 0-450 |
| 搅拌轴径 | 12 |
| 电动功率 | 120W 1/3 |
| 浴锅功率 | 7/8 |
| 电压/频率 | 220/50 |
| 外形尺寸 | 550X550/1300 |