|  |  |
| --- | --- |
|  | ——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册  “予华仪器”品牌的企业 |
| **巩义市予华仪器有限责任公司** |
|  | 地址:河南省巩义市英峪工业区 |

**产品技术参数**

**KQ-400DB超声波清洗器**



****予华**KQ-400DB超声波清洗器**简介：****

****超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎)****

****主要性能及特点：****

****1.数显产品的出厂日期，实现合理“三包”****

****2.数显累计工作时间，实现合理“三包”****

****3.数显记忆和设定的超声工作时间****

****4.数显记忆和设定的超声功率****

****5.数显记忆和设定的进水液位****

****6.数显容器内的实际液位****

****7.数显记忆和设定容器内的加热温度****

****8.数显容器内的实际温度****

****9.数显超温度、超电压、超电流保护指示****

****10.数显低水位、无溶液保护指示****

****11.同时数显超声液位、溶液温度、超声频率、超声时间、超声功率****

****12.仪器的操作程序采用单片机软件****

****13.超声频率有20、25、28、33、40KHz等可任选一种****

****14.清洗器内槽采用优质304不锈钢冲压成形****

****15、清洗器降音盖、外壳采用优质304不锈钢****

 **KQ-400DB超声波清洗器参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | KQ-400DB(10L) |
| 超声波频率 | 40KHZ |
| 内胆材料 | 不锈钢冲压槽 SUS304 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 容量 | 10L |
| 时间控制 | 数显定时器控制定时1-30分钟 |
| 超声波功率 | 400W ,4枚震子 |
| 加热功率 | 650W |
| 温度控制 | 数显控温20—80度 |
| 网架 | 有 |
| 排水 | 有 |
| 外形尺寸 | 330x 270 x 270mm ( L x W x H ) |
| 内胆尺寸 | 300x 240 x 150 mm ( L x W x H ) |