|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | ——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册  “予华仪器”品牌的企业 | | **巩义市予华仪器有限责任公司** | |  | 地址:河南省巩义市英峪工业区 |   **产品技术参数**  **CA-100C电动搅拌机** |

 新：数字显示

  新：强劲有力、竖长外形、人性化的设计。在以前有刷电机系列基础上进行性能与技术改进，无刷电机动力更稳定。两个速度档位（高低速档），范围为60-2000rpm，穿透式搅拌桨（仅当固定时）。

1. 本搅拌器采用无刷直流电机驱动
2. 铝合金外壳整体压铸，单片机控制
3. 无极调速，转速稳定，液晶屏显示转速
4. 串心搅拌桨
5. 旋转编码器操作。

**CA-100C电动搅拌机技术参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 最大搅拌量（H2O） | 20L | 转夹头夹持范围最小直径 | 2mm |
| 电机输入功率 | 70W | 转夹头夹持范围最大直径 | 10mm |
| 电机输出功率 | 100W | 空心轴内径 | 10.5mm |
| 转速显示 | 液晶 | 空心轴（停止状态可插入） | 是 |
| 速度范围 | 60-2000rpm | 支架固定 | 支架延长臂 |
| 最大粘度 | 10000mPas | 延长臂直径 | 16mm |
| 搅拌轴最大输出功率 | 100W | 延长臂长度 | 160mm |
| 允许连续运转时间 | 100% | 额定转矩 | 1.5Nm |
| 搅拌轴最大转矩 | 150Ncm | 允许环境温度 | 5-40℃ |
| 在60转时搅拌轴最大转矩（过载） | 300Ncm | 允许相对湿度 | 80% |
| 在100转时搅拌轴最大转矩 | 150Ncm | 电压 | 220-240V |
| 在1000转时搅拌轴最大转矩 | 24Ncm | 频率 | 50-60Hz |
| 速度范围I(50Hz) | 60-2000rpm | 仪器输入功率 | 72W |
| 转速控制 | 无极 | 外形尺寸 | 320×210×700mm |
| 搅拌桨固定 | 转夹头 | 重量 | 11kg |