
**YX-007-NKMINI录音屏蔽器简介**

NK MINI型录音屏蔽器是在NK型产品的基础上根据用户的需求开发出来的产品，产品形态外观同NK完全一致，只是体积减小，体积为：12\*12\*19cm而NK体积为16\*16\*26CM,NK MINI空气净化器型录音屏蔽器产品体积小巧，外形美观，简洁大方。产品每面布置9个信号发射端子，三面，共27个，屏蔽距离单面1.5-3米，适用比较小巧的谈话场景。

空气净化器版录音屏蔽器是录音屏蔽器系列的新产品，适用于领导办公室、小型会谈室等场合。

该产品的优势主要表现为：

隐蔽性好：采用空气净化器作为产品外观，从表面上看和普通的空气净化器一模一样，同时增加了背景噪音，隐蔽性极强。

屏蔽效果更强：相对于系列中的其他产品，产品3面发射屏蔽信号，形成180度角度屏蔽器，因此录音设备所拾取的噪音信号更强，屏蔽效果就更强。

屏蔽距离更远：相对于其他产品，其屏蔽距离更远，单面屏蔽器距离1.5-3米。

覆盖设备范围更广：对于目前主流的各种录音设备，空气净化器版录音屏蔽器都能屏蔽，其覆盖率可达到95%以上，远高于市面上同类产品。

**技术参数：**

# 产品的外形隐蔽性好，可以距离有可能录音的人近一些，效果更佳！

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **性能参数** |
| 屏蔽类型 | 手机、录音笔等声音采集设备 |
| 屏蔽距离 | 1.5-3米 |
| 作用角度 | 180度 |
| 开启方式 | 非档位遥控开启 |
| 产品尺寸 | 19\*12\*12CM |
| 重量 | <2kg |
| 环境温度 | -40℃～55℃ |
| 相对湿度 | 35～85% |
| 电源功耗 | 120W |
| 电源输入 | AC 100V～240V |
| 电源输出 | DC 12V/12.5A |
| 包装说明 | PP防护箱 |

**应用范围：**

法庭、作战室、保密会议室、办公室、招标室、洽谈室等一切防止非法录音的场所。

**外观图片说明：**



****

**检测报告：**



