# 1. 产品介绍

噪声扬尘监测站是专门针对在建工程项目的监测设备。该设备具有2路百叶盒，1路百页盒可采集温度、湿度、噪声、气压；另1路百叶盒可采集PM2.5、PM10、TSP；同时还具有1路风速采集、1路风向采集、1路继电器输出（默认可接现场二级继电器控制雾炮）、1路485从站输出；该设备可通过GPRS方式将数据上传监控软件平台，同时该主机能够外接1路LED屏（54cm\*102cm）实时显示当前数值信息。

# 2. 技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 供电 | AC220V |
| 通信接口 | GPRS无线传输 |
| 空气温度传感器 | 量程：-40～70℃ 分辨率：0.1℃ |
| 精度：±0.2℃ |
| 空气湿度传感器 | 量程：0～100% 分辨率：0.1% |
| 精度：±3% |
| 风速传感器 | 量程：0～60m/s 分辨率：0.1 m/s |
| 精度：±0.3m/s |
| 风向传感器 | 量程：8个方位 |
| 噪声传感器 | 量程：30～130db 分辨率：0.1db |
| 精度：± 0.5%F·S |
| PM | 量程：0～1000ug/m3 分辨率：1ug/m3 |
| 精度：±10%F·S |
| LED屏 | 尺寸54cm\*102cm |
| 继电器输出 | 2路，连接二级继电器，可控制现场雾炮发射 |
| 设备支架 | 2/3米立杆（可选） |
| 电控箱 | 用于安装电源系统 |



# 产品选型

|  |  |
| --- | --- |
|  型号 | 要素(默认含LED屏，支架，横梁及抱箍等) |
| RS-ZSYC1-2S | PM2.5+PM10 |
| RS-ZSYC1-2S-G | PM2.5+PM10+联网 |
| RS-ZSYC1-2S-4G | PM2.5+PM10+4G联网 |
| RS-ZSYC1-3S | PM2.5+PM10+噪声 |
| RS-ZSYC1-3S-G | PM2.5+PM10+噪声+联网 |
| RS-ZSYC1-3S-4G | PM2.5+PM10+噪声+4G联网 |
| RS-ZSYC1-5S | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度 |
| RS-ZSYC1-5S-G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+联网 |
| RS-ZSYC1-5S-5G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+4G联网 |
| RS-ZSYC1-8S | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力 |
| RS-ZSYC1-8S-G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+联网 |
| RS-ZSYC1-8S-4G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+4G联网 |
| RS-ZSYC1-9S | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP |
| RS-ZSYC1-9S-G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+联网 |
| RS-ZSYC1-9S-4G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+4G联网 |
| RS-ZSYC1-10S | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+大气压力 |
| RS-ZSYC1-10S-G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+大气压力+联网 |
| RS-ZSYC1-10S-4G | PM2.5+PM10+噪声+温度+湿度+风速+风向+风力+TSP+大气压力+4G联网 |