**1. 产品介绍**

**1.1 产品概述**

适用于土壤温度以及水分的测量，经与德国原装高精度传感器比较和土壤实际烘干称重法标定，精度高，响应快，输出稳定。受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。

****

**1.2 适用范围**

广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。

**1.3 测量参数及硬件参数**

供电电源：3.6~30V DC                                功率：0.4W

温度测量范围：-40℃~80℃                 水分测量范围：0~100%                         温度精度：±0.5℃                        存储环境：-40℃~80℃

输出信号：485

水分精度：±3%（测量结冻冰土层时，水分值会偏低不准确，需要用户补偿）


****

**1.4 物理参数**

探针长度：70mm                                            探针直径：3mm

探针材料：304不锈钢                                    密封材料：环氧树脂（黑色阻燃）

电缆长度：标配两米（RVV 4\*0.3）                防护等级：IP68

****

**2. 注意事项：**


1、测量时钢针必须全部插入土壤里。

2、避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。

3、勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。

4、传感器防护等级IP68，可以将传感器整个泡在水中。

5、由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。

​

3. 设备安装说明

**3.1 设备安装前检查**

设备清单：

■土壤水分温度传感器设备1台

■合格证、保修卡、接线说明等

■USB转485（选配）

■终端电阻（多台设备赠送）

**3.2 接口说明**

宽电压电源输入5~24V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。