1. 产品简介

1.1 产品概述

RS-HW-N01为高稳定性被动红外探测器。采用先进的信号分析处理技术，具有超高的探测和防误报性能。当有入侵者通过探测区域时，探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象，则会产生报警，设备为485输出，标准的Modbus-RTU协议，可二次开发。产品适合家庭住宅区、楼盘别墅、厂房、仓库、商场、写字楼等场所的安全防范。

1.2 主要技术指标

■ 供电电源：10~30V DC

■ 功耗：0.4W

■ 传感器类型：双元热释红外传感器

■ 报警延时：30s、10s、5s输出可选 （报警持续时间）

■ 延时报警：软件设置 （发生报警的延时）

■ 安装方式：吸顶

■ 安装高度：2.5~6m

■ 探测范围：直径6m(安装高度3.6m时)

■ 探测角度：全方位360°

■ 信号输出：RS485

■ 通信协议：Modbus-RTU

■ 工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露

1.3 功能特点

■ 采用8-bit低功耗CMOS处理器


■ 具有自动温度补偿功能

■ 抗RFI干扰：20~1000MHZ（如移动通信）

■ 三种报警延时输出可选

​

1.4 系统框架图



3. 安装与使用说明

3.1 设备安装前检查

设备清单：

■ 红外设备1台

■ 合格证、保修卡、接线说明等

■ USB转485（选配）