AUTO2-2手持式二组分汽车尾气分析仪



低功耗红外传感器  
内置充电电池可供连续工作6小时   
反应时间小于12秒  
可存储250组测试结果  
带背光的显示屏可同时显示所有参数  
钳夹式探头可固定在排气管上, 便于行驶中的工况排放检测  
高效、耐用的过滤器  
红外遥控打印方式  
220v交流充电器  
体积 220 x 55 x 120mm, 重量1kg

主要应用于环保部门对汽油车的路检和抽检，修理厂调整汽车尾气排放。

技术性能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
| CO | 5% , 过量程20% | 0.01% | 读数的+5% |
| HC | 0 ～ 2,000ppm, 过量程10,000ppm | 1ppm | 读数的+5% |
|  | [KMIRP 手持式红外遥控打印机](http://www.qdloobo.cn/product.asp?id=1918) |  |  |

**青岛路博提供专业技术指导和售后服务！**