**德国竖威Sewerin SNOOPER mini迷你式燃气泄漏检测仪**

****

**产品特点**

■ 仪器有两种配置可供选择，分别是：  
德国竖威Sewerin SNOOPER mini    ——使用22cm长柔性天鹅颈探头  
德国竖威Sewerin SNOOPER mini H ——使用手持式带螺旋延长导线的柔性天鹅颈探头  
■ 根据使用环境不同，仪器出场时可以分别标定为CH4（天然气）、C3H8（丙烷）、TGas（人工煤气）、LPG（液化石油气），满足不同客户需要  
■ 仪器传感器防尘过滤器及传感器均可更换  
■ 仪器采用先进的敏感半导体传感器，检测范围广（0—22,000ppm）  
■ 仪器操作简单，快速自检、开机即用  
■ 声音报警信号依气体浓度高低而改变音频频率，并且可以根据现场情况关闭报警声音  
■ 大屏幕带背景灯LCD液晶显示屏，清晰明了  
■ 仪器轻便精巧，可靠易用，性价比极具竞争力



**德国竖威Sewerin SNOOPER mini 应用领域**

德国竖威Sewrin SNOOPER mini迷你式燃气泄漏检测仪主要用于室内燃气管线设施的泄漏检测，仪器精密轻巧，非常适合于燃气公司抄表员

及管线维护工程师随身携带。

德国竖威Sewerin SNOOPER mini迷你式燃气泄漏检测仪使用场合：  
■ 燃气管线连接处泄漏检测  
■ 法兰连接处泄漏检测  
■ 调压器泄漏检测  
■ 室内燃气设施气体泄漏检测  
■ 隐蔽燃气管线气体泄漏定位  
■ 插入可能存在燃气泄漏的密闭空间内（例如：插入燃气闸井井盖通风口）进行燃气泄漏检测



**德国竖威Sewrin SNOOPER mini 操作及注意事项**

● 带过滤器的传感器帽 用来保护气体传感器  
天鹅颈

● 显示屏幕

● 扬声器键 开关报警音  
开关键 开关仪器及归零

● 横梁 连接挂绳

● 仪器背部为电池仓，两颗旋钮使用螺丝刀或是硬币即可松开。更换电池时请注意，电池正负极方向，安装完毕后 请旋紧旋钮即可。

● 在特殊或是非常敏感的场所时，如需在测量时关闭报警声，可以点击报警声音开关。

● 正常测量时，仪器达到25PPM后就有初级声音报警，随着浓度值的 升高报警声音频率会逐渐升高，自动调节。

● 准备好2节五号碱性电池或充电 电池，将主机背后的两个旋钮松开，打开电池盖，安装电池时候、请注意正负极位置。  
● 电池电量过低时，仪器会发出低电压报警，随即自动关机。  
**特别说明：**  
● 当仪器开机后，20分钟内不进行任何操作，不触碰任何键的话，仪器同样会进行自动关机，避免电量损耗；

#### **商品参数**

电源供应：锰电池或干电池，工作时间可达 15 小时。  
防护标准：达到 IP54 级  
工作温度：-10 ℃～ + 60 ℃/贮存温度： -25 ℃～ + 70 ℃  
工作温度：-10 ℃～ + 40 ℃/贮存温度： -25 ℃～ + 70 ℃  
工作大气压： 950hPa-1100hPa  
工作湿度： 15%-90%  
仪器尺寸：长×宽×高150×50×30mm  
重    量：200克

#### **标准配置**

**德国竖威Sewerin SNOOPERmini袖珍燃气泄露检测仪 标准配置**

□ Sewerin SNOOPER mini主机一台  
□ Sewerin SNOOPER mini中英文说明书各一册  
□ 两节5号电池  
□ 产品包装盒