**G928型**

**余氯总氯二氧化氯测定仪**

**产品介绍**

余氯总氯二氧化氯测定仪使用比色法测量，先进的固态冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据，直接显示样品的浓度值。
 纯中文显示，可以让检测数据更直观的展现，引导式检测模式，降低了学习成本，使用者可以简单快速的测定污染物。

**应用领域**

医院废污水、透析水、游泳池水、水产养殖、自来水厂、纯净水厂行业。

**性能特点**
设备基于国标DPD分光光度法研发。

中文显示，测量过程引导式操作，可更快的上手操作设备。

便携式设计，无需外接电源，可在实验室和野外进行污水水质的快速测定。

基于专用固态光源和窄波段滤波器进行光学处理，确保在量程内精确测量。

配备完善的试剂耗材，工作步骤简化，测量更简单、准确。

设备自动背光和省电模式提高了设备待机时长。

**技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 余氯 | 总氯 | 二氧化氯 |
| 执行标准 | 国标DPD法 | 国标DPD法 | 国标DPD法 |
| 检测范围 | 0-10mg/L | 0-10mg/L | 0-5mg/L |
| 检测精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 示值误差 | ±5% | ±5% | ±5% |
| 重复性 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 供电电源 | 5节5号电池 |
| 外形尺寸 | 219mm×108mm×40mm |

**发货清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 测定仪主机 | 1台 |
| 2 | 余氯试剂 | 1套 |
| 3 | 移液管 | 1支 |
| 4 | 专用比色管 | 3只 |
| 5 | 5号南孚电池 | 5节 |
| 6 | 擦拭布 | 1块 |
| 7 | 丁腈手套 | 1双 |
| 8 | 手提箱 | 1个 |
| 9 | 50ml稀释杯 | 4只 |
| 10 | 合格证 | 1份 |
| 11 | 保修卡 | 1份 |
| 12 | 操作说明书 | 1份 |
| 13 | 进口Biohit移液器、和移液枪头一包 | 选配  |
| 建议单独选购公司配套移液器和移液枪头，因测定过程需要稀释操作，采用移液器移取液体比移液管效率提升80% |