LB-FS80热线风速仪



LB-FS80热敏式风速仪是一款复杂、精密的仪表,高精度及纤细的探头，让您对低风速及狭小空间的风速测量更加得心应手。

**产品特点：**

★ 风速、风量及风温测量

★ 记录并读出最大最小值

★ 大屏幕背光液晶显示屏

★ 手柄式探测杆适用于狭小空间测量

**技术参数：**

传感器：热敏式风速传感器

温度感应器：NTC型高精度热敏电阻

风速量程：0.10-25.00m/s

分辨率：0.01m/s

精度：±3%

空气流量量程： CMM 0-99999m3/min

空气温度：0-50℃

显示屏：LCD双显示

操作温度：0°C - 50°C

操作湿度：<80% RH

电池型号:：9V

重量：280g

尺寸：210 x 75 x 52mm  。

**青岛路博环保提供该产品的售后及技术支持！**