GL-232

智能一体化蒸馏仪

产品概述

GL-232型智能一体化蒸馏仪产品采用一体化设计，同时采用智能控温、智能数字定时、自来水循环冷却等技术手段，实现了美观实用、节能环保等目的。

应用领域

可广泛适用于检测领域，如挥发酚、氰化物、氨氮、凯氏氮、油中水份等项目的蒸馏处理。

主要性能

本机采用蓝屏液晶显示、智能控制系统、操作记忆功能（再次蒸馏时打开电源开关即可）、自来水循环冷却系统、加热温度与时间自由设定、自动检测蒸馏温度及蒸馏时间和自动停止工作，操作过程方便快捷。

本仪器采用远红外陶瓷加热方式，具有防水效果好、耐酸碱腐蚀、绝缘性能强、安全可靠、节能低功耗、热效率高、经久耐用等特点。

技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | GL-232型 智能一体化蒸馏仪 |
| 适用范围 | 水质检测中的挥发酚、氰化物、氨氮等项目的蒸馏前处理 |
| 显示方式 | 蓝屏液晶显示 |
| 控制方式 | 程序控制PLC |
| 加热方式 | 远红外陶瓷加热 |
| 温度控制 | 可单孔自动控温50～400℃ |
| 时间控制 | 0～999min 可单孔控制 |
| 加热元件 | 6个加热单元 |
| 蒸馏烧瓶规格 | 标配：500ml×6 |
| 馏出液接收瓶 | 标配：250ml×6 |
| 额定功率 | 单孔功率400W，整机功率：2400W |
| 冷却方式 | 自来水循环冷却 |
| 防倒吸功能 | 具有防倒吸功能 |
| 玻璃装置 | 特殊订制专用冷凝管，双层真空腔设计，蒸馏速度快不回流 |
| 升温时间 | 10～20min |
| 电 源 | 220V 50Hz |

装箱清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 氨氮蒸馏仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 冷凝器 | 支 | 6 |
| 3 | 冷凝器连接软管 | 根 | 5 |
| 4 | 硅胶进水管 | 米 | 4 |
| 5 | 硅胶出水管 | 米 |
| 6 | 500mL 凯氏烧瓶 | 个 | 6 |
| 7 | 250mL 接收瓶 | 个 | 6 |
| 8 | 防倒吸管 | 个 | 6 |
| 9 | 保险丝 | 只 | 2 |
| 10 | 说明书 | 本 | 1 |
| 11 | 合格证 | 张 | 1 |
| 12 | 保修卡 | 张 | 1 |