|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品牌：** | ROOKO瑞柯 | **税 率** |
| **请选择对应****销售公司** | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
| 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| **开票品名/规格：** | FT-3110A全自动四探针测试仪FT-3110B全自动四探针测试仪 |

**FT-3110系列全自动四探针测试仪**

**一.功能描述：**

四点探针法，全自动化运行测量系统，PC软件采集和数据处理；参照A.S.T.M 标准方法测试半导体材料电阻率和方块电阻；可设定探针压力值、测试点数、多种测量模式选择；真空环境，可显示：方阻、电阻率、显示2D,3D扫描/数值图、温湿度值、提供标准校准电阻件. 报表输出数据统计分析.

**二.适用范围**

晶圆、非晶硅/微晶硅和导电膜电阻率测量；选择性发射极扩散片；表面钝化片；交叉指样PN结扩散片；新型电极设计，如电镀铜电阻测量等；半导体材料分析，铁电材料，纳米材料，太阳能电池，LCD，OLED，触摸屏等.

**三.技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格型号 | FT-3110A | FT-3110B |
| 1.电阻 | 10^-5～2×10^5Ω | 10^-6～2×10^5Ω |
| 2.方块电阻  | 10^-5～2×10^5Ω/□ | 10^-6～2×10^5Ω/□ |
| 3.电阻率  | 10^-6～2×10^6Ω-cm | 10-7～2×106Ω-cm |
| 4.测试电流  | 0.1μA.μA.0μA，100µA，1mA，10mA，100mA | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA |
| 5.电流精度  | ±0.1%  |
| 6.电阻精度  | ≤0.3% |
| 7.PC软件操作 | PC软件界面：电阻、电阻率、电导率、方阻、温度、单位换算、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、2D、3D图谱、压力、报表生成等 |
| 8.压力范围： | 探针压力可调范围：软件控制,100-500g可调 |
| 9.探针 | 针间绝缘电阻：≥1000MΩ；机械游移率：≤0.3%圆头铜镀金材质，探针间距1mm；2mm；3mm选配，其他规格可定制 |
| 10.可测晶片尺寸**选购** | 晶圆尺寸：2-12寸（6寸150mm，12寸300mm）；方形片：大至156mm X 156mm 或125mm X 125mm |
| 11.分析模式 | 单点、五点、九点、多点、直径扫描、面扫描等模式的自动测试 |
| 12.加压方式 | 测量重复性：重复性≤3%  |
| 13.安全防护 | 具有限位量程和压力保护;误操作和急停防护;异常警报 |
| 14.测试环境 | 真空 |
| 15.电源 | 输入: AC 220V±10%.50Hz 功 耗：<100W  |
| 16.选购项目 | 电脑和打印机 |



参考图片，与实物有所差异