FT-1肺通气量仪



1. **用途及特点：**  
   本肺通仪由低雷诺数涡街流量传感器、微电脑和面具组成。具有阻力些量程宽、测量精度高等特点。可广泛用于冶金、矿山、建筑、机械、造船、运输、煤碳等行业的体力劳动强度分级和粉尘危害程度分级的测定。同时，也是生理卫生、管理科学及运动科学研究的常用仪器。  
   **2.主要技术指标：**  
   \*测量范围:  
   肺能气量:6-80升  
   稳定流量:8-240升

\*测量精度:  
通气量误差:≯2.5%  
稳定流量误差:≯2%  
时间误差:≯10秒/小时  
进气方式:吸入式:  
吸气阻力:≯49Pa(流量30升/分)  
呼气阻力:≯29Pa(流量30升/分)  
显示范围:0.01-9999  
显示选择:累计流量(升);累计时间(秒);平均流量(升/分)

路博公司提供本仪器技术支持和售后服务！