LB-901K型COD智能消解仪



COD智能消解仪具有节水节电、操作简单、温度设置采用数字化设定等优点，可广泛用于环保、疾控中心、科研单位、高校实验室、以及造纸、石油化工、冶金和印染等行业。

主要技术指标：

样品数量：可同时消解1-12个样品；

控温装置：12个独立加热装置，各孔消解温度均可单孔单控；

温控范围：室温—220 ℃；

控温精度：≤±2 ℃；

时间控制：自动倒计时，到达设定时间后自动断电停止加热；

消解时间：10—200分钟可调，可单孔控制；`

电 源：AC220V 50HZ

最大功率：1800kw；

显 示 屏：液晶显示模式，液晶屏显示各孔温度及消解时间；

\*加热方式：镍铬合金丝；

外形尺寸：45×42×16（㎝）.