**LB-MS4X泵吸氨气检测仪**



**产品介绍：**

   LB-MS4X是一款可测有毒有害气体的检测仪，广泛用于不同环境下气体浓度的检测，主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、化工、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、环保局、电子等行业。

**产品特点：**

1、泵吸式采样，采样距离超过10米

2、2.3寸高清彩色屏

3、大容量数据存储，10万条数据容量可通过USB传到电脑

4、四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调

5、气体浓度单位可快速切换

6、可显示最大值、最小值及平均值

7、中英文显示界面

8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度

9、4500mA大容量锂聚合物充电电池

10、声、光、振动三级报警，让用户更方便了解危险

11、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境

**技术参数：**

检测气体：NH3

测量范围： 0-100、1000ppm

检测原理：电化学

采样方式：泵吸式

采样流量：500ml/min

精度：±3%FS

重 复 性：≤±2%

线 性 度：≤±2%

响应时间：T90≤20S

显示方式：2.3寸高清彩屏

显示语言：中英文

显示内容：4组气体显示，单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换

电池容量：4500mA聚合物充电电池

充 电 器：USB充电器

数据存储：1O万条数据容量

数据通讯：USB数据接口或选RS232接口

防护等级：IP65

防爆等级：ExiaⅡCT6

工作温度：-40℃～70℃

工作湿度：0-99%RH

尺寸重量：165mm×75mm×30mm  0.3kg

标准配置：主机、USB充电器、鳄鱼夹、水尘过滤器、通讯光盘、铝制箱、合格证、保修卡、说明书。

**  **