**便携式冷藏箱-65L**

1. **产品说明**：本产品广泛应用于冷藏或冷冻药品/试剂/血液制品/疫苗等质量安全监控的各个环节和领域，提高了对冷藏、冷冻药品/试剂/血液制品/疫苗等储存、运输设施设备的要求，特别规定了此类物品运输、收货等环节的交接程序和温度监测、跟踪、查验等要求，强化了高风险品种的质量保障能力。
2. **产品特点**：

进口安全级 PP 材质，无毒无害，可直接接触药品，食品，抗紫外线，不易褪色；

箱壁内填充无氟聚氨酯发泡保温材料，不添加任何化学材料，环保无异味；

箱体设计有提手，大箱子方便人工搬运；

保温层壁厚25mm，配有专业密封圈设计，具有良好的隔热冷藏效果；

制冷模块可反复使用，可精确制冷控温

可实时上传所有监测数据至云平台，实现实时监测箱内数据；

超大存储芯片，可存储 65000 组数据。

当箱内温度超标可实现短信报警/电话报警；

可配置便携式打印机，在终端实现打印温度数据的功能

1. **产品适用范围**：适用于疫苗、生物制品、低温药品、血液制品、试剂、标本的低温冷藏，适用于疾控中心、医院、医疗器械公司、医药公司、血站等单位

4、**BJPX-L65技术参数及配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 尺 寸 | 箱 体 外 形 尺 寸 | 620\*485\*375 |
| 箱 体 内 部 尺 寸 | 540\*425\*315 |
| 容 积 | 65L |
| 净 重  | 6.6KG |
| 箱 体 材 料 | 高 强 度 工 程 材 料 |
| 绝 缘 材 料 | 无 氟 聚 氨 酯 发 泡 |
| 绝 缘 层 厚 度 | >25mm |
| 保 冷 时 间 | >24h |
| 牢 固 等 级 | 容 器 | V |
| 零 件 | III |
| 温度显示器 | 1个 |
| 温湿度显示+打印机 | 1套（选配） |
| 冰 排 配 置 | 400ml 10个 |
| 内含：冰排10个，数显温度计1个（无记录功能）温湿度显示器+打印机1个（选配），合格证：1张，保修卡；1张，使用说明书：1份。 |

5、**可靠性**：生产厂家通过IS09001质量体系认证、IS014环境体系认证、IS045001职业安全健康认证。