**FH1500（E）通风柜技术参数**

额定电压：AC220V±10%

额定电流：50/60HZ

外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×800mm×2515mm；

内部尺寸≥（L×D×H）1290mm ×600mm×870mm。

台面板到地面高度：900mm；

吸入口风速：0.3～0.8m/s；

系统排风总量：930 m³/h；

额定功率：500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；

噪音等级：≤68dB（A）；

照度：≥400lx；

前窗玻璃开口高度：750mm；

LED日光灯功率：16W；

木包装外尺寸：上柜体1640\*940\*1880，底柜：1640\*940\*1050；

毛重：上柜体240KG，底柜：93KG；

不适用性说明：该类通风柜不适用于强酸、强碱环境及腐蚀性气体