TBG-2088S型在线浊度控制器





**产品规格表**


|  |  |
| --- | --- |
| 规格 | 详细信息 |
| 产品名称 | 工业在线浊度控制器 |
| 外壳材质 | ABS塑料 |
| 电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 输出方式 | 一路4-20mA输出(浊度) |
| 继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
| 尺寸 | 144×144×104mm |
| 重量 | 0.9kg |
| 通讯方式 | Modbus RTU |
| 测量范围 | 0-100.00、0~3000.00 、0-4000.00、10000.00 NTU |
| 测量精度 | ±2% |
| 防水等级 | IP65 |




**安装与接线**

**面板尺寸图**


** **

**嵌入式安装示意图**

****

****

**接线图**

****