|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | BK310C | BK410C | BK510C | BK610C | BK710C |
| 方式 | 高效率循环泵搅拌 |
| 性能 | 使用温度范围 | 室温+5～80℃ |
| 温度调节精度 | ±0.02~±0.07℃ |
| 温度分布精度 | ±0.3℃ |
| 最高温度到达时间 | 约120分 | 约110分 | 约165分 | 约160分 | 约200分 |
| 构成 | 内槽 | 不锈钢板及玻璃 |
| 温度调节器 | 电脑PID控制（BK：定值式、BA：定值式及程序式） |
| 传感器 | W传感器：白金测温电阻体 Pt100Ω（温度调节器）+ K热电偶（过升防止器） |
| 温度设定方式 | 数字设定 |
| 温度显示方式 | 数字显示 |
| 过升防止器及设定 方式 | 电脑ON·OFF控制 |
| 数字设定 |
| 加热器（SUS316 | 1.3kw | 2.2kw | 2.4kw | 3.5kw | 4.5kw |
| 搅拌泵 | 6w | 30w | 60w |
| 计时器 | 1分~99小时59分~999小时59分 数字设定 自动开始、自动停止、快速自动停止 |
| 程序功能 | 1模式30步或2模式15步（仅BA型） |
| 安全装置 | 自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能 |
| 规格 | 外形尺寸（宽×深×高mm）mm） | 490×360×367 | 590×410×367 | 690×460×417 | 738×560×467 | 830×560×517 |
| 水槽尺寸（宽×深×高mm）mm） | 300×300×300 | 400×350×300 | 500×400×350 | 548×500×400 | 640×500×450 |
| 观察窗尺寸（宽×高mm） | 240×215mm | 340×215mm | 440×265mm | 340×215mm | 440×265mm |
| 槽内容量 | 约27L | 约42L | 约70L | 约109L | 约144L |
| 棚段数 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 排水管 | Φ15×20mm |
| 电源（50/60Hz） | AC220V |
| 定格电流 | 7A | 11A | 12A | 17A | 22A |
| 重量 | 约19kg | 约25kg | 约30kg | 约36kg | 约46kg |
| 附属品 | 棚板1枚、夹子支架1套、排水管1根、软管塞1个 |
| 选购品 | 容器安装支架、粘度计支架、外部循环泵、冷却管、水槽上盖、外部通讯功能（RS485） |