湿膜涂佈器 ZUA 可调式

湿膜涂佈器 可调式 ZUA 2000涂料特性会依厚度不同而改变，因此在研究分析时，必须以标准厚度涂佈试样，才能维持试验公平性与一致性。ZUA 2000 可调式 湿膜涂佈器 以高质量铝合金製作，耐酸硷抗腐蚀，阳极处理不脱色，可精确调整 0…3000μm 湿膜厚度，信赖度高，所有部件能完全拆解以溶剂清洗。油漆、涂料製造业必备，亦适合各种实验。

湿膜涂佈器 可调式 ZUA 2000
涂料特性会依厚度不同而改变，因此在研究分析时，必须以标准厚度涂佈试样，才能维持试验公平性与一致性。ZUA 2000 可调式 湿膜涂佈器 以高质量铝合金製作，耐酸硷抗腐蚀，阳极处理不脱色，可精确调整 0…3000μm 湿膜厚度，信赖度高，所有部件能完全拆解以溶剂清洗。油漆、涂料製造业必备，亦适合各种实验。

高质量铝合金製作，耐酸硷抗腐蚀，阳极处理不脱色
可精确调整 0…3000μm 湿膜厚度，信赖度高
所有部件能完全拆解以溶剂清洗
油漆、涂料製造业必备，亦适合各种实验
瑞士原装 (Proceq/ZEHNTNER 牌)
型号 ZUA 2000
湿膜厚度 0...3000μm
湿膜宽度 60, 80, 100, 150mm
MIN刻度 5μm
本体材质 铝合金经耐酸硷阳极处理