
**生物安全运输箱**

1. **产品说明**：本产品广泛应用于冷藏药品/试剂/血液制品/疫苗等质量安全监控的各个环节和领域，提高了对冷藏、冷冻药品/试剂/血液制品/疫苗等储存、运输设施设备的要求，强化了高风险品种的质量保障能力。
2. **产品实拍**



1. **测试结果**



1. **产品特点**：

◆实时温度值显示

◆制冷控温，保证样品一致性：

◆操作方便，可反复使用：

◆不受航空限制，可航空运输

◆符合冷链运输与储藏疫苗基本要求：

1. **产品适用范围**：

◆适用于疫苗、生物制品、低温药品、血液制品、试剂、标本的低温冷藏，适用于疾控

中心、医院、医疗器械公司、医药公司、血站等单位

1. **技术参数及配置**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号** | **OLB-L5** | **OLB-L6** | **OLB-L7** | **OLB-L8** | **OLB-L12** |
| **外部尺寸** | 266\*215\*225mm | 330\*235\*275mm | 340\*250\*275mm | 335\*225\*205mm | 400\*250\*300mm |
| **内部尺寸** | 200\*142\*165mm | 240\*145\*180mm | 250\*155\*195mm | 295\*167\*168mm | 330\*170\*230mm |
| **内部容积** | 5L | 6L | 7L | 8L | 12L |
| **内外材质** | PP+PE | | | | |
| **保温材质** | EPS | PU | PU | EPS | PU |
| **标本数量** | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 |
| **产品配置** | 保温箱1只  提手1个  数显温度计1个（选装）  95KPa生物安全运输罐1只  海绵试剂管托1只  吸附棉1片  蓄晶冰盒2个 | 保温箱1只  背带1条  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐1只  海绵试剂管托1只  吸附棉1片，  蓄晶冰盒4个 | 保温箱1只  背带1条  95KPa生物安全运输罐1只  海绵试剂管托1只  吸附棉1片，  蓄晶冰盒4个 | 保温箱1只  提手1个  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐2只  海绵试剂管托2只  ，吸附棉2片  蓄晶冰盒4个 | 保温箱1只  背带1条  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐2只  海绵试剂管托2只  吸附棉2片  蓄晶冰盒6个  隔板1个  托盘1个 |
| **型号** | **OLB-L15** | **OLB-L20** | **OLB-L33** | **OLB-L55** | **OLB-L85** |
| **外部尺寸** | 405\*310\*308mm | 450\*330\*300mm | 530\*325\*340mm | 640\*395\*395 | 640\*520\*375 |
| **内部尺寸** | 300\*215\*237mm | 380\*245\*230mm | 480\*270\*265mm | 590\*335\*320 | 580\*465\*320 |
| **内部容积** | 15L | 20L | 33L | 55L | 88L |
| **内外材质** | PP+PE | | | | |
| **保温材质** | EPS | PU | PU | PU | PU |
| **标本数量** | 38 | 76 | 95 | 152 | 380 |
| **产品配置** | 保温箱1只  提手1个  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐2只，  海绵试剂管托2只  吸附棉2片  蓄晶冰盒6个 | 保温箱1只  背带1条  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐4只  海绵试剂管托4只  吸附棉4片  蓄晶冰盒9个  隔板1个  托盘1个 | 保温箱1只  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐5只，  海绵试剂管托5只  吸附棉5片  蓄晶冰盒11个 | 保温箱1只  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐8只，  海绵试剂管托8只  吸附棉8片  蓄晶冰盒11个 | 保温箱1只  数显温度计1个  95KPa生物安全运输罐20只，  海绵试剂管托20只  吸附棉20片  蓄晶冰盒15个 |
| **适用范围** | 可用于需物理方式保温的生物制品，譬如UN2814，UN2900,UN3373类生物标本，病原微生物菌（毒）种，血液等运输 | | | | |
| **加工工艺** | 吹＋注塑工艺，表面光洁无毛刺 | | | | |
| **冰源材料** | 高分子吸水性树脂丙烯酸聚合物高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激 | | | | |
| **保温时长** | 在外温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时 | | | | |
| **检验报告证书** | 检验报告证书 国家包装产品质量监督检验中心检验报告 | | | | |
| **生产厂家** | 山东欧莱博仪器有限公司 | | | | |
| **生产地址** | 山东省济南市平阴县欧莱博智造工厂 | | | | |

