**Aode101旋转分样仪**

**仪器简介：**

  旋转分样仪Aode101是由自动送样器和分样器两大部分组成，自动送样器以恒定的速度均匀的将样品送到偏心采样漏斗中，采样漏斗将样品引入旋转的多孔漏斗中，再由多孔漏斗旋转产生的离心力和样品的重力将样品分配到试样瓶中，整个分样过程全部自动进行，不受任何干扰，分样顶冠的多孔漏斗最快以110/分钟进行恒定的旋转，可以这样理解：如果使用8孔取样顶冠的话，可理解成每分钟分样880/份的效果。如果采用10个采样顶冠的话就是1100/份的效果。旋转的速度受控制器监控，不受负载和电压变化的影响，仪器在工作时始终以恒定的转速进行采样，由于采集样品的用途不同，我们会提供多种适配顶冠和多种容积的分样瓶供您选择。

旋转分样仪用途

适用于所有可以扬落的松散粉末颗粒和乳状流动的样品。如药粉、面粉、洗衣粉、金属粉末、肥料、沙子、饲料、种子、化学品颗粒、水泥等等。

**仪器参数**

* 电源220V50HZ 50W
* 转速90-110转/分钟
* 最大进样尺寸10mm
* 时间设定范围1-99.99分钟
* 可分样品6、8、10份
* 最大样品量5000毫升
* 接收样品瓶容积100、250、500ml
* 仪器尺寸50\*40\*89厘米
* 净重30kg

**仪器特点**

* 仪器采样漏斗采用阳极氧化处理，外表形成一层坚硬的保护膜抗磨损。
* 分样器和自动送样器采用了双恒速工作，同步化处理样品送样和采样。提高了分样精确度。
* 操作方便，简单快捷。样品瓶快速紧固和拆卸，清洗方便。
* 工作时无噪音，设计紧凑。
* 分样器和送样的速度受操控器模块监控，使其保持同等恒速下运行

**售后服务**

* 门到门免费运输，免费安装调试，免费技术培训，免费技术指导
* 质保期2年，免费更换一切配件，不收取任何费用
* 接到质保电话2小时内给出解决方案，48小时内解决问题
* 技术支持24小时为您服务，确保你在任何时间使用时遇到的问题能够解决。