**Aode -103旋转试管分样仪**

**产品介绍**

Aode-103旋转分样仪是由一个透明可视的收集桶，分级多孔收集漏斗，定位采集漏斗，旋转立柱，托架，接收试管等组成。样品分样的全过程可视。2个偏心定位采集漏斗可直接采集样品进入多孔接收漏斗，由多孔收集漏斗分配到试管中，试管可更换5ml-100ml多种容积。每分钟的采样次数可进行预先设置调节。

仪器设置好转速后是以恒定的转速进行分样，能重复的对样品进行全自动的分配样品。样品能够均匀的落入样品试管中。采取这种旋转分样方式能保证被分样的样品偏差极小。

保证样品具有原始样品的代表性。

**主要特点**

* **可进行自动分样，样品份数为15份，样品管容积有**5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、50m、**100ml可选，可任意更换样品试管容积的大小**
* **安装拆卸样品试管非常方便，采样漏斗，和多孔采集漏斗易清洗和拆卸**
* **可预先设定时间、转速**
* **最高可达到10mm的进样尺寸**
* **进样槽可选V型 、U型 、窄型、宽型、宽变窄型、多种形状适合不同样品的进样**
* **对样品分样的再现性、重复性极高，保证了具有原始样品代表性的分析结果**
* **最大进样总量1500ml**
* **透明设计样品仓桶，可清晰看到样品分样情况**
* **可以得到样品总量的一部分抽取样品。抽取样品时候可以只放一个试管上去，其他多余的粉末可以落入透明收集桶里**

**适用领域**

适用于所有可扬落的散装粉体，颗粒，如药粉，粮食粉体和颗粒，金属粉末矿物粉末，合成粉体颗粒，饲料，化肥洗衣粉，水泥、土壤等等。

**售后服务承诺**

免费上门安装：是

保修期： 2年

延长保修期： 是

质保承诺： 免费维修更换零件

报修承诺： 2小时内响应，24小时内到达现场，48小内解决问题。

免费培训： 一次

**产品参数**

* **220v50HZ 40w**
* **分样份数15分（可定制）**
* **可以进行微量分样**
* **尺寸 宽50cm 深40cm 高80cm**
* **重量30kg**
* **最大进样尺寸10mm**
* **试管**5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、50m、**100ml可选**