一、产品规格

型  号: JC-W-801N抓斗式采泥器(彼得逊采泥器、抓泥斗)

规  格: 材质：304不锈钢

采样深度：20m

一次采样量：3L，开口尺寸10cm\*20cm， 净重约4Kg。

一次采样量：5L，开口面积15cm\*29cm， 净重约5.5Kg。

备注：手提箱为非标配，需选配

二、产品特点

特 点:采样方便、快捷。用户无需另外增加任何配件，在保证安全的前提下即可使用。

用 途:采集河流、湖泊、池塘、水库的水下沉积物(底泥、底质、污泥)

标准配置:抓泥斗、钢索、尼龙绳、铝箱。

沉积物采样器--抓泥斗(彼得逊采泥器)是能深入泥层采集河流、湖泊、水库的水下沉积物、底泥的抓斗式采泥器。

三、使用方法

  ①野外工作时，首先把采样抓斗和绳拉好。

  ②将采样抓斗张开，在张开的同时，将一支杆放入一搭沟内，采样抓斗就不会紧闭。

  ③通过拉绳缓缓地将采样抓斗，放入池中，当到河底时，轻松一下拉绳、支杆和搭钩在弹簧的作用下会自动松开。

  ④用力提拉采样抓斗、这时采样抓斗会自动关闭，在关闭的同时会将河底污泥采入采样抓斗中。