一、产品介绍

水质理化检验箱（又名“检水检毒箱”）供饮用水卫生管理部门、野外作业的油田、勘探、建设施工单位、水处理单位等进行水资源选择、水质评价、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验设备。

二、产品参数

该检水检毒箱可检测饮用水：

一般理化指标15项：如温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、PH值、氨氮、亚硝酸盐氮、总硬度、总铁、氯化物、硫酸盐、漂白粉有效氯、总余氯、游离氯、结合氯

等常见毒物指标10项：如氟化物、六价铬、酚类、砷、氰化物、汞、镉、铅、钡、硼、等。

主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合国家饮水卫生要求，操作简易快速。试剂稳定，可储存3-5年。箱体为铝合金材质，手提箱式，十分方便。箱体体积为49CM×35CM×14CM，重约8公斤。配有操作方法演示光盘和使用说明书。

三、产品特点

监测指标的卫生评价：

1、一般水质和有害物质指标，参见饮水卫生标准与野战饮水卫生标准要求。

2、军用毒剂为紧急条件下标准，如监测结果为阳性，一定要经消毒处理和格后方可饮用。

3、监测结果为阴性，但有污染迹象时，按安全容许浓度规定，每人饮水2升，饮用期一天。

四、其他系列（联系洽谈）

|  |  |
| --- | --- |
| 产品 | 型号 |
| 水质理化检测箱 | JC-33K |
| 水质微生物采样检测箱 | JC-11W |
| 检水检毒箱 | WES-02 |
| 检水检毒箱 | WEF91-2 |
| 水质理化快速检测箱 | JC-88 |

​