# 实验室洗瓶机

BKX-CQS-120

# 微信图片_20220112092458

# 产品介绍：

PRODUCT INTRODUCTION

实验室洗瓶机，可360°全方位多角度对物品进行清洗、干燥。

适用于制药企业、科研院所、环境保护、水务系统、石化系统、电力系统等各类实验室对进样瓶、试管、烧杯、移液管、三角瓶、容量瓶等器血的清洗、干燥。

# 清洗程序：

CLEANING SEQUENCE

•标准程序：满足一般污染器血清洗。

•快速清洗程序：满足轻度污染器皿清洗。

•自定义清洗程序：按照不同清洗需求，用户可以自定义组合清洗程序。

•自洁清洗程序：可选择定期进行清洗循环管路、内腔可能存残的水垢。

•干燥程序：配置高性能干燥系统，可快速完成各种器械的干燥清洗。

•手动测试程序：满足用户取水样检测清洗洁净率，以及自检设备各部件运行状态。

# 产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

## 高洁净度

•欧洲进口高效循环泵，清洗压力稳定、可靠；

•依据流体力学原理设计排列清洗位，确保每件物品清洗的洁净度；

•优化设计的扁口型喷嘴的旋转喷淋臂，确保喷淋360°无死角覆盖；

•清洗柱侧面斜切口确保器血内壁360°清洗覆盖；

•清洗液可设定并自动添加：

## 高效干燥

•原位干燥系统，采用压缩式热空气进入清洗腔及器皿内部，可彻底干燥器皿以及清洗机管路。

•内置HEPA高效过滤器，确保干燥空气的洁净度；

•同步干燥水循环管路，避免管路潮湿污染清洗系统；

## 操作管理

•PLC（可编程控制器）微电脑控制技术。通用性强；抗干扰能力强，可靠性高。

•7寸彩色液晶触摸屏，设备运行信息全部文字显示；

•微型打印机数据打印功能（标配）

## 保护功能

•电磁锁安全设计，运行过程中门无法打开，确保使用安全；

•水温、气温双重温度保护；

•断电保护功能；

•排水管路水封设计防止污水逆流；

•安装有防漏检测，如检测到液体渗漏，程序被取消，进水阀关闭，排水泵启动；

# 技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

